## Kontrol bezpečnostních pásů

Pro navíječ předního bezpečnostního pásu s napínačem bezpečnostního pásu: před prováděním oprav nebo údržby si důkladně pročtěte informace o umístění součástí SRS a bezpečnostních pokynech a pracovních postupech.

## Navíječ, přední a zadní

1. | Před montáží navíječe zkontrolujte, zda jde bezpečnostní pás volně vytahovat.

2.

Ujistěte se, zda se bezpečnostní pás nezablokuje, když je navíječ (A) pomalu nakloněn do úhlu 15° ze základní polohy. Bezpečnostní pás by se měl zablokovat v případě, že je navíječ nakloněn v úhlu větším než 40°. Nepokoušejte se navíječ rozebírat.

Přední

Zadní

3. | Vyměňte bezpečnostní pás za nový v případě, že zjistíte jakoukoli zvláštnost. Z žádného důvodu nerozebírejte jakoukoliv součást bezpečnostního pásu.

## Navíječ, zadní střední

1. | Před montáží navíječe zkontrolujte, zda jde bezpečnostní pás volně vytahovat.

2. | Ujistěte se, zda se bezpečnostní pás nezablokuje, když je navíječ (A) pomalu nakloněn do úhlu 15° ze základní polohy.

3. | Nakloňte navíječ pod úhlem více než 40° z pevné polohy a a zkontrolujte, zda se bezpečnostní pás při vytažení v délce nad 1100 mm nezablokuje. Navíjecí zařízení nerozebírejte.

4. | Vyměňte bezpečnostní pás za nový v případě, že zjistíte jakoukoli zvláštnost. Z žádného důvodu nerozebírejte jakoukoliv součást bezpečnostního pásu.

## Ve vozidle

1. | Zkontrolujte, zda bezpečnostní pás není překroucený nebo za něco zachycený.

2. | Po montáži úchytů zkontrolujte, zda se na šroubech úchytů pohybují volně. Pokud je třeba, odmontujte šrouby úchytů a zkontrolujte, zda podložky a ostatní součásti nejsou poškozené nebo nesprávně namontované.

3.

Zkontrolujte bezpečnostní pásy z hlediska poškození nebo změny zabarvení. Pokud je třeba, vyčistěte je dílenskou utěrkou. Při čištění používejte pouze mýdlo a vodu.
POZNÁMKA: Nahromaděné nečistoty v okách horních úchytů mohou způsobit, že se bezpečnostní pásy navíjejí pomalu. Vytřete vnitřek těchto ok čistou tkaninou navlhčenou v izopropylalkoholu.

4. | Zkontrolujte, zda se bezpečnostní pás nezablokuje, když je vytahován pomalu. Bezpečnostní pás je zkonstruován tak, aby se zablokoval pouze při prudkém zastavení nebo nárazu.

5.

Zkontrolujte funkci vypínacího prvku blokování bezpečnostního pásu. Tato funkce je v činnosti až do okamžiku, kdy je bezpečnostní pás vytažen z navíječe za vypínací polohu antiblokovacího prvku: Zkontrolujte, zda opěradlo nezachycuje bezpečnostní pásy při zvedání a zda nejsou při sklonění opěradla dopředu bezpečnostní pásy volné.

6. | Přesvědčete se, zda se bezpečnostní pás po uvolnění automaticky navine.

7.

U bezpečnostního pásu zadního sedadla zkontrolujte blokovací mechanismus navíječe ALR (navíječ s automatickým blokováním) bezpečnostního pásu. Tato funkce slouží pro zajištění dětských sedaček.

-1 | Vytáhněte bezpečnostní pás zcela ven, aby se uvedl do záběru navíječ ALR. Bezpečnostní pás by se měl zasunovat s cvakavými zvuky, které nesmí být slyšet při vytahování pásu. Jedná se o normální jev.
-2 | Navíječ ALR uvolníte ze záběru tím, že uvolníte bezpečnostní pás a necháte jej zcela navinout a potom pás částečně vytáhnete ven. Bezpečnostní pás musí jít normálně navíjet i vysunovat.

8. | Vyměňte bezpečnostní pás za nový v případě, že zjistíte jakoukoli zvláštnost. Z žádného důvodu nerozebírejte jakoukoliv součást bezpečnostního pásu.