## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 45, 46, 47, 48

DTC 45, 46, 47, 48: | Elektromagnet VSA

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je současně signalizován kód DTC 54 a kód DTC 45, 46, 47 a/nebo 48? ANO - Odstraňte závady podle kódu DTC 54. n NE - Přejděte na 3.

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 45, 46, 47 nebo 48? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n