## Výměna přední boční část rámu

Potřebné speciální nástroje
Vodicí čep pro nastavení polohy k rámu ( 070AG-SJAA100)

## Demontá

1. | Sundejte spodní kryt motoru.

2. | Odpojte spodní rameno.

3. | Demontujte stabilizátor.

4. | Bezpečně podepřete zvedákem převodovky (A) přední středovou část rámu (B).

5. | Vyroubujte upevňovací rouby (B) z přední středové části rámu (B). POZNÁMKA: Při sestavení pouijte nové upevňovací rouby.

6. | Pomalu spuste zvedák převodovky, aby se přední středovou část rámu dostala na 30 mm od upevňovacího povrchu.

7. | Typ RHD: Odmontujte převodku řízení od přední středové části rámu.

8. | Vyroubujte přírubový roub (C).

9. | Vyroubujte upevňovací rouby a matice z přední středové části rámu (D).

10. | Oddělte boční díl přední části rámu od přední středové části rámu.

## Montá

1. | Volně nasaďte boční díl přední část rámu (A) na přední středovou část rámu (B) a podvozek.

2. | Naroubujte upevňovací rouby a matice a mírně je utáhněte.

3. | Typ RHD: Namontujte převodku řízení na středovou část rámu.

4. | Nasaďte rovnací kolíky (C) do otvorů na levé a pravé straně a vyrovnejte přední středovou část rámu a přední boční část rámu s podvozkem.

5. | Počínaje přírubovým roubem a maticí (D) zadní části a přírubovým roubem (E) horní části utáhněte upevňovací rouby a matice části rámu předepsaným momentem.

6. | Vytáhněte rovnací kolíky a dotáhněte přírubový roub a matici střední části (F) na předepsaný moment.

7. | Utáhněte ostatní upevňovací rouby části rámu předepsaným momentem.

8. | Namontujte stabilizátor.

9. | Nasaďte spodní rameno.

10. | Nasaďte spodní kryt motoru.

11. | Zkontrolujte geometrii kol a v případě potřeby ji seřiďte.