## Výstup a příkazy HDS

## Funkční zkoušky HDS

Funkční zkoušky:
Menu systému | Signalizace v datovém seznamu | Data List a Operation Time (provozní čas)
--- | --- | ---
Měřicí přístroje | Zkouška autodiagnostiky |
Osvětlení | Příkaz pro světlo interiéru | Bude svítit 30 sekund
Příkaz pro LEVÉ směrové světlo | 5 sekund bliká
Příkaz pro PRAVÉ směrové světlo | 5 sekund bliká
Výstražná světla | 15 sekund bliká směrové světlo (levé a pravé)
Příkaz pro zadní světlo do mlhy | Na 30 sekund rozsvítí zadní mlhové světlo
Příkaz pro světlomety | Na 15 sekund se rozsvítí světlomety (potkávací)
Příkaz pro DÁLKOVÉ světlomety | Na 15 sekund se rozsvítí světlomety (dálkové)
Příkaz pro parkovací světla | 30 sekund funguje malé světlo
Příkaz pro přední mlhový světla | Na 15 sekund rozsvítí přední mlhová světla
Příkaz pro světlo zavazadlového prostoru | Na 30 sekund rozsvítí světlo zavazadlového prostoru
Zámky dveří | ZAMKNOUT všechny dveře | Výstupní signál ZAMKNOUT 1krát (0,6 sekund) pro všechny dveře
ODEMKNOUT dveře řidiče | Výstupní signál ODEMKNOUT 1krát (0,6 sekund) pro všechny dveře
ODEMKNOUT všechny dveře | Výstupní signál ODEMKNOUT 1krát (0,6 sekund) pro dveře řidiče
Zamykání Super | Výstupní signál ODEMKNOUT 1krát (0,6 sekund) pro všechny dveře
Systém bezklíčového uzavírání vozu | Příkaz pro otevření víka / dveří zavazadlového prostoru |
Stěrač | Příkaz LOW pro pomalý chod motoru stěračů čelního skla | Čelní stěrače se spustí na 5 sekund (pomalým chodem)
Příkaz HIGH pro rychlý chod motoru čelních stěračů | Čelní stěrač funguje 5 sekund (rychlým chodem)
Příkaz pro ostřikovač čelního skla | Ostřikovač čelního skla funguje 5 sekund
Zabezpečení | Příkaz pro houkačku | Na 1 sekundu zazní houkačka
Automatické stěrače | Přední stěrače - LOW | Čelní stěrače se spustí na 5 sekund pomalým chodem
Přední stěrače - HIGH | Čelní stěrače se spustí na 5 sekund rychlým chodem
Přední stěrače - INT |