## Výměna lanka otvíracího mechanismu dvířek plnicího otvoru paliva

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii a její součásti.

1.

Z vozidla odmontujte tyto součásti:

- Obložení prahu předních dveří, strany řidiče
- Nožní panel, strana řidiče
- Spodní obložení středního sloupku, strany řidiče
- Boční krycí panel zavazadlového prostoru, levá strana

2. | V případě potřeby odtáhněte koberec.

3. | Odpojte lanko od mechanismu dvířek plnicího otvoru paliva.

4. | Odstraňte pružnou pásku (A) a z příchytek (C, D, E) odpojte lanko (B) mechanizmu dvířek plnicího otvoru paliva. Pomocí nástroje pro odstraňování příchytek odpojte příchytky (F). RHD LHD

5. | Odmontujte západku (A) dvířek plnicího otvoru paliva od karosérie jejím otočením o 90°.

6.

Lanko otvíracího mechanismu namontujte zpět v opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyrovnejte značky (A) na lanku otvíracího mechanismu (B) s příchytkami lanka (C), viz obrázek.
- Veďte lanko otevíracího mechanizmu pod lankem otevírání kapoty (D) a kabelovým svazkem podlahy (E).
- Vyměňte všechny poškozené příchytky a pružnou pásku.
- Přesvědčte se, zda se dvířka plnicího otvoru nádrže správně otvírají a bezpečně zamykají.

RHD

LHD