## Výměna spodního krytu motoru

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepokrábali karosérii.

1.

Odmontujte spodní kryt motoru (A).

-1 | Uvolněte spony (B) upevňující přední vnitřní blatník (C) a spodní kryt motoru ke karosérii.
-2 | Ze spodní části předního nárazníku (D) odmontujte rouby (E) a spony (F).
-3 | Vymontujte rouby (G) připevňující spodní kryt podlahy (H) a spodní kryt motoru ke karosérii.
-4 | Ze spodní části karosérie odmontujte rouby (I) a spony (J).
-5 | Uvolněte háčky (K) spodního krytu motoru a kryt vytáhněte.

2.

Namontujte spodní kryt motoru v opačném sledu operací demontáe, přičem dodrujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou pokozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.