Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0502 (17-8) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0502 (17-8)

DTC P0502: | Snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Proveďte zkušební jízdu vozidla rychlostí vyšší než 20 km/h.

2.

Pomocí HDS zkontrolujte rychlost vozidla.

Je signalizována správná rychlost?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 3.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 11. NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele s kostrou.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 29. NE - Opravte přerušený vodič mezi snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a vývodem č. 4 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na 24.

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 17. NE - Přejděte na 12.

12. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

13. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

14.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače otáček předlohového výstupního hřídele a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a vývodem č. 84 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na 24.

NE - Přejděte na 15.

15. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele s kostrou.

16. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 84 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 29. NE - Opravte přerušený vodič mezi snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a vývodem č. 84 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na 24.

17. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 22. NE - Přejděte na 18.

18. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

19. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

20. | Propojkou spojte vývod č. 3 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele s kostrou.

21.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 54 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 29.

NE - Opravte přerušený vodič mezi snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a vývodem č. 54 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na 24.

22. | Vypněte zapalování.

23. | Vyměňte snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele.

24. | Zapojte znovu všechny konektory.

25. | Zapněte zapalování do polohy II.

26. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

27.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- Převodovka v RS3
- Otáčky motoru 2 000 ot/min (min-1) nebo vyšší

28.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P050, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a přejděte na . 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

29. | Pokud nemá modul ECM nejnovější software, aktualizujte jej nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

30.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- Zařazený RS3
- Otáčky motoru 2 000 ot/min (min-1) nebo vyšší

31.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P050, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a přejděte na . 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n