## Odstraňování závad podle kódů DTC: 41-2x, 41-3x

DTC 41-2x (41-20 až 41-29, 41-2A až 41-2F), 41-3x (41-30 až 41-39, 41-3A až 41-3F): | Vnitřní porucha levého snímače čelních nárazů

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 41-2x nebo 41-3x?

ANO - Vyměňte levý snímač čelních nárazů. Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.