Odstraňování závad podle kódů DTC: P0108 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0108

DTC P0108: | Vysoké napětí v obvodu snímače MAP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v nabídce DATA LIST položku MAP SENSOR.

Je signalizováno 160 kPa, (1197 mm Hg) 4,49 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor snímače MAP.

5. | Propojkou propojte vývody č. 2 a č. 3 3P konektoru snímače MAP.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v nabídce DATA LIST položku MAP SENSOR. Je signalizováno 160 kPa, (1197 mm Hg) 4,49 V nebo více? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 18.

8. | Odstraňte propojku z 3P konektoru snímače MAP.

9. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače MAP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 14. NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

12. | Odpojte konektor ECM C (44P)

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C14 konektoru ECM a vývodem č. 3 3P konektoru snímače MAP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 25. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(C14) a snímačem MAP přejděte na 20.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte konektor ECM C (44P)

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C11 konektoru ECM a vývodem č. 2 3P konektoru snímače MAP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 25. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(C11) a snímačem MAP přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte snímač MAP.

20. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

24.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0108, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

25. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0108, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n