## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1232 (H)

DTC indikátor H nebo DTC B1232: | Zkrat v obvodu čidla teploty výparníku

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC H nebo B1232? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vymontujte snímač teploty výparníku a proveďte u něj zkoušku. Je snímač teploty výparníku v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte snímač teploty výparníku.n

7. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

8.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 23 a 24 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem teploty výparníku.n

NE - Přejděte na 9.

9.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 23 a 24 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem teploty výparníku .n

NE - Vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n