## Seřízení střešních clon

POZNÁMKA: Vyskytne-li se některá z následujících událostí, je třeba provést kalibraci střešní clony.

- Motor střešní clony byl vyměněn za nový.
- Byla provedena výměna některé součásti střešní clony.
  - Držák střešní clony
  - Kabely střešní clony, atd.

## Střešní clona se při zavírání pohybuje zpět

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Přidržte spínač CLOSE dokud se střešní clona zcela neuzavře.

3. | Uvolněte spínač CLOSE. Během 5 sekund znovu přidržte spínač CLOSE. POZNÁMKA: Střešní clona se zcela otevře a potom se zcela zavře.

4. | Kalibrace byla dokončena.

## Střešní clona se při pohybu zastaví

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Přidržte spínač střešní clony CLOSE. POZNÁMKA: Střešní clona se při pohybu zastaví.

3. | Uvolněte spínač CLOSE.

4. | Přidržte spínač CLOSE dokud se střešní clona zcela neuzavře.

5. | Uvolněte spínač CLOSE. Během 5 sekund znovu přidržte spínač CLOSE. POZNÁMKA: Střešní clona se zcela otevře a potom se zcela zavře.

6. | Kalibrace byla dokončena.