## Výměna vnějšího těsnění skla zadních dveří

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.

1. | Začněte vpředu a odtáhněte vnější těsnění skla dveří (A) v každé části, kde vnitřní lišta (B) zapadá do vnitřního okraje výřezu okna.

2. | Vytáhněte zadní část vnějšího těsnění okna dveří (A), sundejte přední příchytku (B) a sundejte těsnění.

3. | Pevně zatlačte příchytkové části vnějšího těsnění okna dveří na místo.