Výměna ložiska předlohového hřídele ve skříni spojky M/T (R18A)

## Výměna ložiska předlohového hřídele ve skříni spojky M/T

Potřebné speciální nářadí
Sada nastavitelného stahováku ložisek ( 07JAC-PH80000)

Narážecí přípravek pro olejové těsnění ( 07JAD-PL90100)

1. | Pomocí speciálního nářadí vymontujte jehlové ložisko (A) a odmontujte desku vedení oleje C.

2. | Umístěte desku vedení oleje C a nové jehlové ložisko (A) do otvoru skříně spojky (B).

3. | Pomocí speciálního nářadí namontujte jehlové ložisko.