Výměna spodní torzní tyče (R18A)

## Výměna spodní torzní tyče

1. | Povolte upevňovací roub (A) horní torzní tyče.

2. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

3. | Sundejte spodní kryt motoru.

4. | Odmontujte spodní torzní tyč (A).

5. | Namontujte dolní torzní tyč a utáhněte její nové rouby v uvedeném číselném pořadí.

6. | Nasaďte spodní kryt motoru.

7. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

8. | Utáhněte upevňovací roub horní torzní tyče.