## Odstraňování závad SRS podle příznaků - kontrolka odpojení bočního airbagu svítí stále

### Kontrolka odpojeného bočního airbagu zůstává rozsvícená

1. | Ujistěte se, že na sedadle spolujezdce není položený žádný předmět.

2. | Ujistěte se, že opěradlo je suché.

3. | Zapněte zapalování do polohy II a sledujte, zda se rozsvítí kontrolka SRS. Rozsvítí se kontrolka SRS? ANO - Přejděte na Odstraňování závad - ‘‘kontrolka SRS nezhasne. NE - Přejděte na 4.

4. | Připojte HDS k obvodu DLC, který je umístěn pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

5. | Zapněte zapalování (II).

6. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem a jednotkou SRS. Pokud tomu tak není, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

7.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SCS, MES, Indicator" a zkontrolujte informace na displeji přístroje HDS.

Je na displeji přístroje HDS ‘‘OFF''?

ANO - Přejděte na odstraňování poruch řídicího modulu přístrojů.

NE - Vadný spínač obsazení sedadla spolujezdce.n