## Odstraňování závad audiosystému podle příznaků - hlavním vypínačem nelze přístroj vypnout

### Napájení se nevypne

1. | Při zapnutém zapalování v poloze II vypněte hlavní vypínač nebo vypněte zapalování a zkontrolujte, zda se vypne audiosystém. Vypnul se audiosystém? ANO - Zařízení funguje normálně.n NE - Přejděte na 2.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Demontujte audiosystém. Odpojte konektor A (17P) audiojednotky.

4. | Změřte napětí mezi vývodem č. 14 konektoru A (17P) audiosystému a kostrou. Je naměřeno napětí? ANO - Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na napájení na PUR vodiči.n NE - Vyměňte audiojednotku.n