## Demontáž kulového kloubu

Potřebné speciální nástroje
Stahovák kulových kloubů, 28 mm ( 07MAC-SL00201)

Pro odpojování kulového kloubu vždy používejte stahovák kulových kloubů. Nepokoušejte se odpojovat kulový kloub pomocí úderů do tělesa kloubu nebo do jiných součástí spoje kulového kloubu.

1. | Našroubujte šestihrannou matici (A) na závity kulového kloubu (B). Ujistěte se, zda je matice zároveň s koncem čepu kulového kloubu, čímž se zabrání poškození závitů na konci čepu kulového kloubu.

2. | Naneste vazelínu na speciální přípravek v místech vyznačených na obrázku (A). Toto usnadní montáž přípravku a zabrání poškození závitů tlačného šroubu (B).

3.

Povolte tlačný šroub (A) a namontujte speciální nástroje dle obrázku. Opatrně nasaďte čelisti tak, abyste nepoškodili manžetu kulového kloubu. Nastavte vzdálenost mezi čelistmi otáčením nastavovacího šroubu (B).
POZNÁMKA: Bezpečnostní pásku (C) pevně připněte k ramenu závěsu nebo části rámu (D). Nepřipínejte ji k brzdovému potrubí či kabelovým svazkům.

4. | Po nastavení polohy stavěcího šroubu se ujistěte, zda je hlava šroubu ve vyobrazené poloze, aby se čelist (E) mohla otáčet.

5.

Pomocí klíče dotáhněte tlačný šroub tak, aby čep kulového kloubu vyskočil z otvoru. Pokud je třeba, naneste penetrační mazivo, které usnadní uvolňování čepu kulového kloubu.
POZNÁMKA: Na tlačný šroub nepoužívejte pneumatické ani elektrické nástroje.

6. | Odmontujte přípravek, odšroubujte matici od konce čepu kulového kloubu a vytáhněte kulový kloub z otvoru. Prohlédněte manžetu kulového kloubu a vyměňte ji, pokud je poškozená.