## Obecné bezpečnostní pokyny - informace k lakování

Třívrstvé lakováním a vypalování (3C·3B) dává 5dveřovému modelu Civic vysoký lesk a skvělý vzhled. Tato příručka obsahuje informace o vadách laku, jejich opravách a přelakování. Cílem je vysvětlit krátce, ale jasně, základy, které byste měli vědět o opravách laku. Pro opravy laku vyberte vždy správný materiál, v souladu s pokyny této příručky.

## Základní pravidla pro opravu nátěru

Pro opravu laku vždy používejte předepsané dvousložkové akrylátové uretanové barvy; leštěte a vypalujte každou ze tří vrstev, tak jako ve výrobě, aby byla zachována původní tloušťka laku a kvalita byla stejná jako u původního nátěru.

#### Přehled továrních procesů lakování

## Body jednotlivých procesů

#### Předběžná úprava a elektrolytické nanášení

Při předběžné úpravě je celá karoserie odmaštěna, očištěna a ponořením potažena fosforečnanem zinečnatým
Po očištění čistou vodou je karoserie umístěna do elektrolytické lázně s rozpustnou základovou barvou (kationtové elektrolytické nanášení).
Výsledkem je důkladný protikorozní nátěr na vnitřních plochách a rozích karoserie, sloupcích, prazích a spojích jednotlivých dílů.
Nástřik základovou barvou je poté proveden na nejchoulostivějších místech.

#### Střední nátěr

Střední nátěr je aplikován na připravený povrch jako další ochrana proti poškození.

#### Vrchní vrstva

Pro horní vrstvu laku je použit emailový lak a buď polyesterový lak nebo lak z akrylátové pryskyřice pro zvýšení pevnosti, jasnosti a odolnosti proti povětrnostním vlivům.

#### Průřez vrstvami laku