Odstraňování závad podle kódů DTC: P2A00 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2A00

DTC P2A00: | Porucha rozsahu/výkonnosti čidla A/F (Čidlo 1)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Převodovka v RS3
- Rychlost vozidla 50 km/h nebo vyšší a otáčky motoru 3 600 ot/min (min-1) nebo méně
- Po dobu 5 sekund jeďte se zcela otevřenou škrticí klapkou s motorem na 1 600 ot/min -1), pak se zcela zavřenou škrticí klapkou zpomalte.

5.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2A00 v menu DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou chybu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na obrazovce objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 3 a znovu proveďte kontrolu.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Vyměňte čidlo A/F (Čidlo 1).

8. | Zapněte zapalování do polohy (II).

9. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

10. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

11.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Zařazený RS3
- Rychlost vozidla 50 km/h nebo vyšší a otáčky motoru 3 600 ot/min (min-1) nebo méně
- Po dobu 5 sekund jeďte se zcela otevřenou škrticí klapkou s motorem na 1 600 ot/min -1), pak se zcela zavřenou škrticí klapkou zpomalte.

12.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2A00, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 13.

13. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2A00 v menu DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED (neuspěl), zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na obrazovce objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 10 a znovu proveďte kontrolu.