## Plnění systému klimatizace

- Výpary chladiva nebo maziva klimatizace mohou dráždit oči, nos nebo hrdlo.
- Při připojování servisního zařízení buďte opatrní.
- Nevdechujte chladicí kapalinu, ani její výpary.

Používejte pouze servisní zařízení určené pro chladivo HFC-134a (R-134a).
V případě náhodného vypuštění systému nejprve vyvětrejte pracoviště a teprve potom pokračujte v práci.
Další informace týkající se zdraví a bezpečnosti jsou k dispozici od výrobců chladiva a maziva pro systém klimatizace.

1. | Připojte vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici (A) určenou pro chladivo R-134a k vysokotlakému servisnímu otvoru (B) a nízkotlakému servisnímu otvoru (C); postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

2. | Odčerpejte systém.

3. | Doplňte do systému stejné množství nového oleje do chladiva, jaké bylo vypuštěno. Používejte pouze olej do chladiva SANDEN SP-10.

4.

Naplňte systém předepsaným množstvím chladiva R-134a. Systém neplňte nadměrně, neboť by došlo k poškození kompresoru.
Vyberte příslušnou měrnou jednotku pro vaší plnicí stanici chladiva.

Množství chladicí kapaliny:
440 až 490 g
0,44 až 0,49 kg
15,5 až 490,45 g

5. | Zkontrolujte těsnost systému.

6. | Zkontrolujte funkci systému.