Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1032 (183-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1032 (183-5)

DTC P1032: | Přerušený obvod relé předehřívání paliva

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.
- Pokud jsou současně s DTC P1032 signalizovány i kódy DTC P0045, P0403 a / nebo P2008, odstraňte nejprve tyto kódy a pak znovu zkontrolujte, je-li signalizován DTC P1032.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1032?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vymontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

7. | Zkontrolujte relé předehřívače paliva. Je relé předehřívače paliva v pořádku? ANO - Přejděte na 8. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 12.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Propojkou spojte vývod č. 7 10P konektoru skříňky pojistek a relé pod kapotou s kostrou.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 41 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřen?

ANO - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou za dobrou; přejděte na 11 a znovu proveďte kontrolu. Pokud je signalizován kód DTC P1032, vyměňte původní skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 11. Pokud je signalizován kód DTC P1032, přejděte na 16.

NE - Opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 41 konektoru č. 2 modulu ECM, potom přejděte na 11.

11. | Zapojte zpět všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1032, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17. | Pomocí přístroje HDS zvolte položku FUEL HEATER ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1032, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n