Odstraňování závad podle kódů DTC: P2176 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2176

DTC P2176: | Poloha hodnoty volnoběhu řídicího systému pohonu škrticí klapky se neuložila do paměti

Nesahejte do instalovaného tělesa škrticí klapky při zapínání zapalování do polohy II, ani po zapnutí zapalování do polohy II. Pokud by se škrticí klapka aktivovala, mohlo by dojít k vážnému poranění prstů.

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Pokud je s kódem DTC P2176, současně uložený kód DTC P2135, nejprve proveďte postup odstraňování poruch pro kód DTC P2135 a potom znovu zkontrolujte, zda se vyskytuje kód DTC P2176.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 10 sekundy.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P2176?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a vyčistěte těleso škrticí klapky. n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte sací vzduchový kanál od tělesa škrticí klapky.

8. | Zapněte zapalování do polohy II.

9. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

10. | Pomocí přístroje HDS proveďte ETCS TEST v MENU INSPECTION.

11. | Vizuálně zkontrolujte funkci škrticí klapky. Dosáhne škrticí klapka do zcela zavřené polohy? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 13.

12. | Zkontrolujte škrticí klapku, zda na ní nejsou usazené nečistoty nebo karbon. Jsou na škrticí klapce usazené nečistoty nebo karbon? ANO - Vyčistěte těleso škrtící klapky, přejděte na 22 a proveďte kontrolu znovu. NE - Přejděte na 19.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte konektor ECM C (44P)

17. | Propojkou spojte vývody č. 5 a č. 6 6P konektoru tělesa škrticí klapky.

18. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody C3 a C4 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 28. NE - Opravte přerušené vedení mezi tělesem škrticí klapky a ECM (C3, C4) a přejděte na 21.

19. | Vypněte zapalování.

20. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

21. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

22. | Zapněte zapalování do polohy II.

23. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

24. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

25. | Vypněte zapalování.

26. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 10 sekundy.

27.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2176, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné konektory u tělesa škrtící klapky a modulu ECM, vyčistěte těleso škrtící klapky a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

28. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

29.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2176, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n