Přehled odstraňování závad systému VSA podle příznaku - obvod kontrolky (N22A)

## Přehled odstraňování závad systému VSA podle příznaku - obvod kontrolky

Pokud vozidlo vykazuje některý z těchto příznaků, zkontrolujte diagnostický poruchový kód (DTC) pomocí HDS. Pokud není signalizován žádný kód DTC, přezkoušejte příznak předepsaným postupem a zjistěte příčinu.

Příznak | Diagnostický postup
--- | ---
Přístroj HDS nekomunikuje s modulátorem-řídicí jednotkou VSA nebo s vozidlem | Odstraňte závadu obvodu konektoru DLC.
Indikátor VSA se po nastartování nerozsvítí (kontrola žárovky) | 1. 2. | Proveďte odstraňování závad řídicího modulu přístrojů. Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA.
Kontrolka aktivace VSA nezhasne | 1. 2. 3. | Odstraňování závad podle příznaků. Proveďte odstraňování závad řídicího modulu přístrojů. Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA.
Kontrolka ABS, kontrolka VSA a kontrolka brzdového systému se současně nerozsvítí | 1. 2. | Proveďte odstraňování závad řídicího modulu přístrojů. Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA.
Kontrolka ABS, kontrolka VSA a kontrolka brzdového systému současně nezhasnou | 1. 2. 3. | Odstranění závad podle příznaků. Proveďte odstraňování závad řídicího modulu přístrojů. Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA.