## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1175

DTC B1175: | Přerušený obvod snímače hladiny paliva (vysílací jednotky palivoměru)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte a znovu zapněte zapalování do polohy II.

3. | Počkejte 30 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1175? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, snímač hladiny paliva je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 4P konektor jednotky palivové nádrže a 36P konektor řídicího modulu přístrojů (otáčk).

7. | Propojkou spojte vývody č. 1 a č. 3 4P konektoru jednotky palivové nádrže s kostrou.

8.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 32 a č. 33 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (otáčk) a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk.) a jednotkou palivové nádrže.n

9.

Proveďte zkoušku snímače palivoměru.

- Motor R18A2
- motor L13A7

Je vysílací jednotka palivoměru v pořádku?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk).n

NE - Vyměňte vysílací jednotku palivoměru.n