Odstraňování závad podle kódů DTC: P0141 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0141

DTC P0141: | Nesprávná funkce obvodu topného tělíska sekundární HO2S (sonda 2)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0141?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory sekundární sondy HO2S (sonda 2) a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6.

Zkontrolujte pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Opravte zkrat vedení mezi sekundární HO2S (sonda 2) a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A). Vyměňte také pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) a přejděte na 23.

7. | Odpojte 4P konektor sekundární HO2S (sonda 2).

8. | Na straně sekundární HO2S (sonda 2) změřte odpor mezi vývody č. 3 a č. 4 4P konektoru sekundární HO2S (sonda 2). Je naměřena hodnota 5,4-6,6 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 21.

9. | Na straně sekundární HO2S (sonda 2) postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 3 a č. 4 4P konektoru sekundární HO2S (sonda 2). Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 21. NE - Přejděte na 10.

10. | Zapněte zapalování do polohy II.

11. | Změřte napětí mezi vývody č. 3 a č. 4 4P konektoru sekundární HO2S (sonda 2). Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 16.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

14. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B4 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat vedení mezi ECM(B4) a sekundární HO2S (sonda 2) a přejděte na 22. NE - Přejděte na 28.

16. | Změřte napětí mezi vývodem č. 3 4P konektoru sekundární HO2S (sonda 2) a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 17. NE - Opravte zkrat mezi primární HO2S (sonda 2) a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) a přejděte na 22.

17. | Vypněte zapalování.

18. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

19. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

20.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 4P konektoru sekundární sondy (sonda 2) a vývodem B4 konektoru ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 28.

NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (B4) a sekundární HO2S (sonda 2) a přejděte na 22.

21. | Vyměňte sekundární HO2S (sonda 2).

22. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

25. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0141, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory sekundární HO2S (sonda 2) a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 27.

27.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0141 v MENU DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka zobrazuje zprávu o neúspěšném průběhu FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory sekundární HO2S (sonda 2) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 25 a znovu proveďte kontrolu.

28. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

29.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0141, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory sekundární HO2S (sonda 2) a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n