Výměna opěrky pedálu spojky (L13A/R18A)

## Výměna opěrky pedálu spojky

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Při odvrtávání nýtů používejte vhodnou ochranu zraku.

1. | Do středu každého ze tří nýtu udělejte zásek a odvrtejte hlavy vrtákem (B). Dejte pozor, abyste při odstraňování nýtů nepoškodili pedál spojky.

2. | Z desky pedálu spojky (C) odstraňte nýty.

3. | Od pedálu spojky odmontujte desku a opěrku.

4. | Na pedál spojky namontujte novou opěrku a desku.

5. | Na desku pedálu spojky (B) použijte nové nové nýty (A). POZNÁMKA: Nýty musí mít odpovídající velikost a musí být nainstalovány pevně.

6. | Zkontrolujte výšku pedálu spojky.