Montáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů (N22A)

## Montáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek na těsnění dříku ventilu ( 07PAD-0010000)

Přípravek na stlačování ventilových pružin ( 07757-0010000)

1. | Na dříky ventilů naneste motorový olej. Zasuňte ventily do vodítek ventilů.

2. | Zkontrolujte, zda se ventily pohybují plynule.

3. | Na hlavu válců namontujte sedla pružin.

4.

Pomocí nástroje pro montáž těsnění vodítek ventilů (B) nasaďte nová těsnění ventilů (A).
POZNÁMKA: Těsnění výfukového ventilu (C) je opatřeno černou pružinou (D) a těsnění sacího ventilu (E) je opatřeno bílou pružinou (F). Nejsou vzájemně zaměnitelná.

5. | Nainstalujte ventilové pružiny.

6. | Namontujte přídržnou misku ventilu.

7. | Nasaďte zařízení na stlačování ventilových pružin. Stlačte pružinu a namontujte ventilové klínky.

8. | Odmontujte zařízení na stlačování ventilových pružin.

9. | Dvakrát nebo třikrát lehce poklepejte na konec dříku každého ventilu gumovou palicí (A) a usaďte ventily a jejich klínky. Na dřík ventilu poklepávejte pouze po jeho ose, abyste jej neohnuli.