Odstraňování závad podle kódů DTC: P0522 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0522

DTC P0522: | Nízké napětí v obvodu snímače EOP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v nabídce DATA LIST položku EOP SENSOR.

Je naměřeno cca 0,18 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače EOP a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor snímače EOP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte v nabídce DATA LIST položku EOP SENSOR. Je naměřeno cca 0,18 V nebo méně? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 7.

7. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače EOP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 12.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

10. | Odpojte konektor ECM C (44P)

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače EOP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi ECM (C22) a snímačem EOP a přejděte na 18. NE - Přejděte na 24.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

14. | Odpojte konektor ECM C (44P)

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C13 konektoru ECM a vývodem č. 1 3P konektoru snímače EOP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(C13) a snímačem EOP přejděte na 18.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Vyměňte snímač EOP.

18. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

22.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0522, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače EOP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování závad pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 23.

23.

Pomocí HDS sledujte, zda se v nabídce MENU DTC u položky OBD STATUS nezobrazí kód DTC P0522.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače EOP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 21 a znovu proveďte kontrolu.

24. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0522, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače EOP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování závad pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n