Montáž sestavy M/T (R18A)

## Montáž sestavy M/T

1. | Zkontrolujte, zda jsou ve skříni spojky nainstalovány oba spojovací kolíky.

2. | Naneste vazelínu UM264 (P/N 41211-PY5-305) na vysouvací vidlici (A) a vysouvací ložisko (B). Namontujte vysouvací vidlici a vysouvací ložisko.

3. | Umístěte převodovku na zvedák převodovky a zvedněte ji do úrovně motoru.

4. | Namontujte dolní upevňovací šrouby převodovky.

5. | Namontujte kryt spojky.

6. | Namontujte vložený hřídel.

7. | Namontujte upevňovací šrouby dolní torzní tyče.

8. | Namontujte upevňovací šrouby dolní torzní tyče.

9. | Namontujte vnitřní kloub hnacích hřídelů.

10. | Připojte spodní rameno.

11. | Namontujte základnu upevňovacího držáku převodovky (A) a závrtné šrouby (B).

12. | Namontujte upevňovací šroub držáku převodovky (A), upevňovací šroub (B) a matice (C) převodovky a připojte kostřící kabel (D).

13. | Povolte a znovu utáhněte upevňovací šroub dolní torzní tyče.

14. | Nasaďte spodní kryt motoru.

15. | Namontujte horní upevňovací šrouby převodovky.

16. | Od motoru odmontujte řetězový zvedák a závěs motoru (A).

17. | Namontujte třmen držáku svazku (B) a držák tělesa čističe vzduchu (C), připojte odvětrávací trubku (D) a namontujte třmen držáku svazku (E).

18. | Připojte konektor snímače rychlosti vozidla (A).

19. | Namontujte držák lanka (A) a na konce lanek (B) naneste slabou vrstvu vazelíny UM264 (P/N 41211-PY5-305).

20. | Na pryžový konec vodiče naneste silikonovou vazelínu, připojte lanka (C) a nasaďte nové závlačky (D).

21. | Připojte konektor spínače světel zpátečky (A) a konektor elektromagnetu blokování zpátečky (B), nasaďte kryt kabelového svazku motoru(C) a stahovací pásky svazku (D).

22. | Na konec tlačné tyče pracovního válce naneste vazelínu Urea UM264 (P/N 41211-PY5-305). Namontujte pracovní válec. Dejte pozor, abyste neohnuli trubku spojky.

23. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

24. | Namontujte lůžko baterie.

25. | Nainstalujte baterii. K baterii připojte nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

26. | Doplňte kapalinu převodovky.

27. | Zkontrolujte funkci spojky.

28. | Proveďte zkušební jízdu.

29. | Zkontrolujte geometrii předních kol.

30. | Vložte kód proti krádeži rádia a navigačního systému a zadejte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

31. | Proveďte postup resetování řídicí jednotky elektrického ovládání oken.