Odvzdušnění palivové soustavy (N22A)

## Odvzdušnění palivové soustavy

Palivo se musí odvzdušnit po každém rozebrání palivové soustavy za účelem provádění servisu systému a po vypuštění veškerého paliva z nádrže. Viz následující postup.

1. | Naplňte palivovou nádrž palivem.

2. | Sundejte kryt (A).

3. | Zapumpujte balónkem ručního palivového čerpadla (A) 40x až 50x. Pupmujte, dokud neucítíte silný odpor.

4. | Přestaňte s odvzdušňováním v okamžiku, kdy ruční palivové čerpadlo tuhé, a nastartujte motor.

5. | Asi třikrát zvyšte otáčky motoru a potom zkontrolujte, zda jsou otáčky volnoběhu stabilizované.

6.

Pokud motor nestartuje, znovu zapumpujte čerpadlem, dokud neucítíte odpor.
POZNÁMKA: Pamatujte, že doba nepřetržitého protáčení motoru startérem nesmí být delší než 30 sekund. Při protáčení motoru startérem déle než 30 sekund může dojít k poškození startéru a palivového čerpadla.