Odstraňování závad podle kódů DTC: P2649 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2649

DTC P2649: | Vysoké napětí obvodu elektromagnetu regulace oleje vahadla

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P2649?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 2P konektor elektromagnetu regulace oleje vahadla.

7. | Změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetu regulace oleje. Je naměřena hodnota 14-30 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 12.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetu regulace oleje vahadla a kostrou.

Je obvod uzavřen?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Opravte přerušené vedení mezi elektromagnetu regulace oleje vahadla a G101 a přejděte na 13.

9. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

10. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B34 konektoru ECM a vývodem č. 1 2P konektoru elektromagnetu regulace oleje vahadla.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 19.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (B34) a elektromagnetem regulace oleje a přejděte na 13.

12. | Vyměňte ventil regulace oleje vahadla.

13. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

14. | Zapněte zapalování do polohy (II).

15. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

16. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2649, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 18.

18.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2649 v menu DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 16 a znovu proveďte kontrolu.

19. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2649, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n