## Zkouška spínače vložky zámku

1. | Odmontujte panel dveří řidiče.

2. | Odpojte 10P konektor od spínače vložky zámku.

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody.

- Když je spínač vložky zámku dveří ODEMKNUTÝ, musí být uzavřený obvod mezi vývody č. 8 [7] a č. 5 [10].
- Když je spínač vložky zámku dveří v neutrální poloze nebo ODEMKNUTÝ, nesmí být uzavřený obvod mezi vývody č. 8 [7] a č. 5 [10].
- Když je spínač vložky zámku dveří ODEMKNUTÝ, musí být uzavřený obvod mezi vývody č. 9 (6) a č. 5 (10).
- Když je spínač vložky zámku dveří v neutrální poloze nebo ZAMKNUTÝ, nesmí být uzavřený obvod mezi vývody č. 9 [6] a č. 5 [10].

[ ]: | Typ RHD

4. | Pokud uzavřenost obvodů neodpovídá specifikaci, vyměňte sestavu vložky zámku dveří.