Kontrola odvětrávací a sací trubky (R18A)

## Kontrola odvětrávací a sací trubky

1. | Odmontujte přístupový panel v podlaze.

2. | Od palivového čerpadla odpojte sací hadici (A) a připojte podtlakovou pumpu (B).

3.

Nastartujte motor a zkontrolujte podtlak.

- Pokud je zjištěn podtlak, přejděte na 4.
- Pokud není zjištěn podtlak, vyměňte palivový filtr.

4. | Vypněte zapalování.

5.

K sací hadici připojte podtlakovou pumpu (A) a dodávejte k hadici (B) podtlak.

- Je-li udržován podtlak, zkontrolujte sací vedení z hlediska omezené průchodnosti a vyměňte třícestný spoj.
- Pokud není udržován podtlak, přejděte na 6.

6. | Od 3cestného spoje (B) odpojte odvětrávací hadici (A) strany plnicího otvoru a nasaďte pryžové víčko (C) k 3cestnému spoji.

7.

K sací hadici připojte podtlakovou pumpu (A) a dodávejte k hadici (B) podtlak.

- Pokud je udržován podtlak, zkontrolujte, zda nedošlo k omezení průchodnosti mezi 3cestným spojem a ventilem pro separování výparů/kapalného paliva v palivové nádrži na odvětrávací trubce. Pokud je vedení v pořádku, vyměňte palivovou nádrž.
- Pokud není udržován podtlak, přejděte na 8.

8.

K odvětrávací hadici (B) strany plnicího otvoru připojte podtlakovou pumpu (A) a dodávejte tlak vzduchu k hadici.

- Pokud je udržován tlak vzduchu, zkontrolujte, zda nedošlo k omezení průchodnosti mezi 3cestným spojem a hrdlem plnicího otvoru na odvětrávací trubce.
- Pokud není udržován tlak vzduchu, přejděte na 9.

9. | Od 3cestného spoje odstraňte pryžové víčko a připojte odvětrávací hadici zpět k 3cestnému spoji.

10.

K sací hadici (B) připojte podtlakovou pumpu (A) a dodávejte tlak vzduchu k hadici.

- Pokud je udržován tlak vzduchu, je odvětrvávací a plnicí potrubí v pořádku.
- Pokud není udržován tlak vzduchu, zkontrolujte sací hadici z hlediska úniku podtlaku a vyměňte třícestný spoj.