Odstraňování závad podle kódů DTC: P2184 (192-1) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2184 (192-1)

DTC P2184: | Nízké napětí snímače 2 ECT

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte veškerá statická data aseznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 2 v nabídce DATA LIST.

Je signalizováno cca 0,097 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 2P konektor snímače 2 ECT.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 2 v nabídce DATA LIST. Je signalizováno cca 0,097 V nebo méně? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem 2 ECT a vývodem č. 39 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na. 12. NE - Přejděte na 16.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte snímač ECT 2.

12. | Zapojte znovu všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2184, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače 2 ECT a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2184, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače 2 ECT a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byl modul ECM vyměněn,vyměňte původní modul ECM. n