Výměna dolního obložení přední přepážky (L13A/R18A)

## Výměna dolního obložení přední přepážky

POZNÁMKA:

- Dbejte, abyste nepoškrábali přední nárazník a karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte přední nárazník.

2. | Odmontujte spony (A, B, C) a sundejte dolní obložení přední přepážky (D).

3.

Obložení nasaďte zpět opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.