## Výměna jednotky HID

1. | Vypněte spínač kombinovaných světel.

2. | Nejprve odpojte kabel od záporného pólu baterie, až poté od kladného.

3. | Odmontujte sestavu světlometu.

4. | Odmontujte objímku žárovky od výbojkové žárovky (HID).

5. | Vyšroubujte tři upevňovací šrouby a uvolněte jednotku HID (A).

6. | Odpojte 4P konektor (B) od jednotky HID.

7. | Zkotrolujte těsnění z hlediska poškození. Pokud je poškozené, vyměňte jej.

8. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

9. | Proveďte základní nastavení světel s uložením do paměti.