Odstraňování závad podle kódů DTC: P0134 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0134

DTC P0134: | Porucha systému topného tělíska snímače A/F (snímač 1)

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Pokud je s kódem DTC P0135 současně signalizován kód DTC P0134, nejprve vyřešte závadu podle kódu DTC P0135 a znovu ověřte, zda se objeví DTC P0134.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh bez zatížení (v poloze P nebo N), než se zapne ventilátor chladiče.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0134?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vyměňte snímač A/F (snímač 1).

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

9. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

10.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0134, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 11.

11. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0134 v menu DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 8 a proveďte kontrolu znovu.