Celková oprava alternátoru (N22A)

## Celková oprava alternátoru

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť narážecího přípravku ( 07749-0010000)

Nástavec narážecího přípravku, 42 x 47 mm ( 07746-0010300)
POZNÁMKA: Během tohoto postupu používejte dle potřeby rozložené zobrazení.

1. | Než demontujete alternátor a regulátor, přezkoušejte je,

2. | Demontujte alternátor.

3. | Od alternátoru odmontujte držák svazku a tři přírubové matice.

4. | Odmontujte koncový kryt.

5. | Odmontujte držák uhlíků.

6. | Vyšroubujte čtyři šrouby a potom odmontujte sestavu zadní skříně (A) a podložku (B).

7. | Pokud je nutné vyměnit řemenici a/nebo přední ložisko, upevněte rotor do svěráku s dřevěným špalkem. Odmontujte víčko řemenice a potom pomalu povolte řemenici. POZNÁMKA: Nepoužívejte nárazový klíč.

8. | Pokud neprovádíte výměnu předního ložiska, přejděte na . 13. Vymontujte rotor ze skříně budicího konce.

9.

Prohlédněte hřídel rotoru z hlediska odírání a potom prohlédněte povrch ložiskového čepu ve skříni budicího konce, zda nejeví známky zadírání.

- Pokud je poškozený rotor, vyměňte sestavu rotoru.
- Pokud je rotor v pořádku, přejděte na 10.

10. | Odmontujte zarážecí desku předního ložiska.

11. | Vyrazte ložisko pomocí mosazného narážecího nástroje a kladiva.

12. | Pomocí kladiva a speciálních nástrojů namontujte nové přední ložisko do skříně budicího konce.

### Kontroly uhlíku alternátoru

13.

Posuvným měřítkem (B) změřte délku obou uhlíků (A).

- Pokud je některý uhlík kratší než předepisuje tolerance provozního limitu, vyměňte sestavu držáku uhlíků.
- Pokud je délka uhlíků v pořádku, přejděte na 14.

Délka uhlíku alternátoru
Standard (nové): | 10,5 mm
Provozní limit: | 1,5 mm

### Zkouška sběracích kroužků rotoru

14.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi sběracími kroužky (A).

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 15.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte sestavu rotoru.

15.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi jednotlivými sběracími kroužky a rotorem (B) a hřídelem rotoru (C).

- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte zadní skříň a přejděte na 16.
- Pokud je obvod uzavřený, vyměňte sestavu rotoru.

### Sestavení alternátoru

16. | Pokud jste odmontovali řemenici, vložte rotor do skříně hnací strany a potom volně namontujte řemenici alternátoru. POZNÁMKA: Odstraňte veškerý olej ze závitů řemenice a stykových ploch hřídele rotoru.

17. | Upevněte rotor do svěráku s dřevěným špalkem. Pomalu utáhněte řemenici momentem 110 N·m (11,2 kgf·m). POZNÁMKA: Nepoužívejte nárazový klíč.

18. | Namontujte nové víčko řemenice.

19. | Ze sběracích kroužků odstraňte veškerou případnou vazelínu nebo olej.

20. | Sestavte dohromady sestavu zadní skříně a sestavu skříně hnací strany/rotoru a potom utáhněte čtyři průchozí šrouby.

21. | Zatlačte uhlíky (A) dovnitř a zasuňte čep nebo vrták (B) o průměru cca 1,6 mm, aby uhlíky přidržoval v poloze.

22. | Namontujte držák uhlíků a vytáhněte čep.

23. | Namontujte koncový kryt.

24. | Po sestavení alternátoru protočte rukou řemenicí a zkontrolujte, zda se rotor otáčí plynule a tiše.

25. | Namontujte alternátor a hnací řemen