## Výměna panelu pod větrací komorou

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Ramínka stěračů čelního skla
- Obložení předního blatníku, na obou stranách
- Kryty větracích komor v karosérii

2. | Odmontujte šrouby, uvolněte kabelový svazek (A) motorového prostoru z háčku (B) a sundejte držák (C) spodního panelu větrací komory a spodní panel větrací komory (D).

3. | Namontujte spodní panel větrací komory v opačném sledu operací demontáže.