Nastavení pedálu spojky a spínače plohy pedálu spojky (L13A/R18A)

## Nastavení pedálu spojky a spínače plohy pedálu spojky

POZNÁMKA:

- Pro kontrolu spínače polohy pedálu spojky.
- Před seřizováním pedálu spojky odstraňte rohož podlahy na straně řidiče.
- Spojka se seřizuje sama a vyrovnává tak opotřebení.
- V případě, že mezi pístem hlavního válce a tlačnou tyčkou není žádná vůle, spojkové ložisko se dotýká talířové pružiny, což může mít za následek prokluzování spojky nebo jiné závady spojky.

1. | Povolte pojistnou matici (A) a otáčejte spínačem polohy pedálu spojky nebo nastavovacím šroubem pedálu spojky (B) zpět až do okamžiku, kdy se přestane dotýkat pedálu spojky (C).

2.

Povolte pojistnou matici (D) a otáčejte tlačnou tyčkou (E) směrem dovnitř nebo ven, abyste na pedálu spojky dosáhli předepsané výšky (F), zdvihu (G), vůle (H) a vypínací výšky (I).

Zdvih pedálu spojky: | 120-130 mm
Vůle pedálu spojky: | 10-18 mm
Výška pedálu spojky: | 67 mm
Vypínací výška pedálu spojky: | 149 mm

3. | Utáhněte matici

4. | Při uvolněném pedálu spojky otáčejte spínačem polohy pedálu spojky nebo nastavovacím šroubem pedálu spojky až se dotkne pedálu spojky.

5. | Otočte spínačem polohy pedálu spojky nebo nastavovacím šroubem pedálu spojky (B) směrem dovnitř o další 3/4 až 1 celou otáčku.

6. | Utáhněte matici

7. | Sešlápněte pedál spojky k podlaze.