## Prohlídka brzdové hadice a trubky

1. | Zkontrolujte brzdové hadice z hlediska pokození, opotřebení, prosakování, kolize s jinými díly a překroucení.

2. | Zkontrolujte brzdové trubky z hlediska pokození, koroze a prosakování. Zkontrolujte také, zda nejsou brzdové trubky ohnuté.

3. | Zkontrolujte spoje hadic a trubek co do prosakování a dle potřeby je dotáhněte.

4.

Zkontrolujte hlavní válec a jednotku modulátoru-řídící jednotky ABS z hlediska pokození a prosakování.

Spojovací bod | Součást | Připojen k | Předepsaný moment utaení | Poznámka
--- | --- | --- | --- | ---
A | Přední brzdový třmen | Brzdová hadice | 34 N·m (3,5 kgf·m) | Průchozí roub (banjo)
Odvzduňovací roub | 9,8 N·m (1,0 kgf·m) |
B | Zadní brzdový třmen | Brzdová hadice | 34 N·m (3,5 kgf·m) | Průchozí roub (banjo)
Odvzduňovací roub | 9,8 N·m (1,0 kgf·m) |
C | Brzdová hadice | Brzdová trubka | 15 N·m (1,5 kgf·m) | Převlečná matice
D | Hlavní válec (ABS) | Brzdová trubka | 15 N·m (1,5 kgf·m) | Převlečná matice
Hlavní válec (VSA) | 22 N·m (2,2 kgf·m)
E | Modulátor - řídicí jednotka ABS | Brzdová trubka | 15 N·m (1,5 kgf·m) | Převlečná matice
Modulátor - řídicí jednotka VSA | Brzdová trubka (matice 12 mm) | 22 N·m (2,2 kgf·m)
Brzdová trubka (matice 10 mm) | 15 N·m (1,5 kgf·m)

POZNÁMKA: Na obrázku je model RHD; model LHD je symetrický.