Kontrola a výměna MTF (N22A)

## Kontrola a výměna MTF

1. | Zaparkujte vozidlo na rovině a vypněte zapalování.

2. | Ujistěte se, zda máte kódy zabezpečení audiosystému a navigačního systému a poznamenejte si frekvence předvoleb rádia zákazníka. Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

3. | Vymontujte podstavu baterie.

4. | Sundejte spodní kryt motoru.

5. | Vyšroubujte šroub kontroly oleje (A) a sundejte podložku (B). Zkontrolujte stav kapaliny. Pokud je kapalina znečištěná, vyšroubujte vypouštěcí zátku (C) a sundejte podložku (D).

6. | Vypouštěcí zátku našroubujte zpět s novou podložkou.

7. | Vyšroubujte zátku plnicího otvoru oleje (A) a sundejte podložku (B).

8. | Otvorem plnicího hrdla doplňte převodovou kapalinu až začne vytékat z otvoru šroubu kontroly oleje (A).

9.

Jakmile kapalina přestane vytékat, zašroubujte šroub kontroly oleje (B) s novou podložkou (C).

Množství kapaliny
2,2 l při výměně kapaliny
2,5 l při celkové opravě

Používejte výhradně kapalinu pro mechanickou převodovku (MTF) firmy Honda. Použití motorového oleje může mít za následek větší odpor řazení, neboť tento olej neobsahuje správné přísady.

10. | Namontujte zátku plnicího otvoru oleje (A) s novou podložkou (B).

11. | Namontujte podstavu baterie.

12. | Namontujte baterii. K baterii připojte nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

13. | Vložte kódy zabezpečení audiosystému a navigačního systému a vložte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

14. | Proveďte nastavení řídicí jednotky elektricky ovládaných oken.

15. | Nasaďte spodní kryt motoru.