Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0652 (134-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0652 (134-3)

DTC P0652: | Nízké napětí v obvodu referenčního napětí "B" snímačů

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0652?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP, snímače polohy IMRC, snímače tlaku klimatizace, snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a u modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

5.

Odpojte konektory od těchto snímačů:

- Snímač CMP
- Snímač polohy IMRC
- Signál snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele
- Snímač tlaku klimatizace

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

8.

Po jednom připojujte konektor ke každému z těchto snímačů:

- Snímač CMP
- Snímač polohy IMRC
- Signál snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele
- Snímač tlaku klimatizace

9. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC Je signalizován kód DTC P0652? ANO - Vyměňte ten snímač, který při opětném připojení způsobil signalizaci DTC, a přejděte na 13. NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

11. | Odpojte konektory ECM č. 1 (96P) a č. 2 (58P).

12.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 3, č. 4 a č. 29 konektoru č. 1 modulu ECM a vývodem č. 13 konektoru č. 2 modulu ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi vývody konektoru ECM a těmito snímači, přejděte na 13.

- Snímač CMP a vývod č. 29 konektoru č. 1 modulu ECM.
- Snímač polohy IMRC a vývod č. 3 konektoru č. 1 modulu ECM.
- Snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele a vývod č. 4 konektoru č. 1 modulu ECM.
- Snímač tlaku klimatizace a vývod č. 13 konektoru č. 2 modulu ECM

NE - Přejděte na 17.

13. | Zapojte znovu všechny konektory.

14. | Zapněte zapalování do polohy II.

15. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód P0652, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP, snímače polohy IMRC, snímače tlaku klimatizace, snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a u modulu ECM, potom přejděte na. 1 Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Pokud nemá modul ECM nejnovější software, aktualizujte jej nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód P0652, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP, snímače polohy IMRC, snímače tlaku klimatizace, snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a u modulu ECM, potom přejděte na. 1 Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM.