Přehled přiřazení pojistek k součástem - pojistková/reléová skříňka pod kapotou (L13A/R18A)

## Přehled přiřazení pojistek k součástem - pojistková/reléová skříňka pod kapotou

Skříňka pojistek a relé pod kapotou
Číslo pojistky | Ampéry | Barva vodiče | Jištěné součásti nebo obvody
--- | --- | --- | ---
1 | 100 A (BAT)*1 | ——— | Baterie, rozvod napájení
80 A (BAT)*2
70 A (EPS) | WHT | Řídicí jednotka EPS
2 | 50 A (IG) | WHT | Spínač zapalování
60 A (H/L) | WHT | Pojistky č. 18 až 21 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
3 | 40 A (ABS MTR) | RED | Modulátor-řídicí jednotka VSA nebo modulátor-řídicí jednotka ABS
20 A (ABS FSR) | WHT | Modulátor-řídicí jednotka VSA nebo modulátor-řídicí jednotka ABS
4 | 80 A (OP) | WHT | Pojistky č. 5 až č. 7, č. 27 až č. 29 a č 31 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
5 | ——— | ——— | Není použito
6 | 40 A (P/W) | BLU | Pojistky č. 24 až 26 a č. 30 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou, relé elektrického ovládání oken
7 | 7,5 A | PUR | Spojka kompresoru klimatizace (přes relé spojky kompresoru klimatizace)
8 | 15 A | BLU | Modul ECM (přes relé ETCS)
9 | 15 A | GRN | ECM
ORN | Snímač CKP (přes hlavní relé PGM-FI 1), snímač CMP (přes hlavní relé PGM-FI 1), relé ETCS (přes hlavní relé PGM-FI 1), vstřikovací trysky (přes hlavní relé PGM-FI 1), hlavní relé PGM-FI 2 (přes hlavní relé PGM-FI 1)
Vnitřní připojení | Hlavní relé 1 PGM-FI
10 | 15 A*2 | BLU | Zapalovací cívky (přední)
11 | 15 A*2 | WHT | Zapalovací cívky (zadní)
12 | 30 A | RED | Vyhřívání zadního okna (přes relé vyhřívání zadního okna), kondenzátor šumu (přes relé vyhřívání zadního okna)
13 | 15 A | PUR | Snímač bohatosti směsi (přes pomocné relé PGM-FI), pojistka č. 20 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou (přes pomocné relé PGM-FI)
Vnitřní připojení | Pomocné relé PGM-FI
14 | 15 A*1 30 A *2 | BLU | Zapalovací cívky (přes relé zapalovací cívky)
Vnitřní připojení | Relé zapalovací cívky, pojistky č. 10 a 11 ve skříňce pojistek a relé pod kapotou
15 | 30 A*1 20 A *2 | BLU | Motor ventilátoru kondenzátoru klimatizace (přes relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace)
16 | 15 A | WHT | jednotka MICU, jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání, řídicí modul přístrojů (otáčk.), řídicí modul přístrojů (tacho.), řídicí jednotka systému pro telefonování handsfree
17 | 7,5 A | LT BLU | Senzor automatických světel a deště, osvětlení zavazadlového prostoru, stropní světlo, čtecí světlo, světlo klíče zapalování, světla toaletních zrcátek
18 | 20 A | BRN | Motor ventilátoru chladiče (přes relé motoru ventilátoru chladiče)
19 | 40 A | WHT | Motor větráku (přes relé motoru větráku)
20 | 7,5 A | YEL | Snímač hladiny motorového oleje
Vnitřní připojení | Relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace
21 | 15 A | WHT | Polohový spínač brzdového pedálu, houkačky, relé houkačky, jednotka MICU
22 | 10 A | BLU | MICU
23 | ——— | ——— | Není použito
24 | ——— | ——— | Není použito
25 | ——— | ——— | Není použito
26 | ——— | ——— | Není použito
27 | ——— | ——— | Není použito
28 | ——— | ——— | Není použito

*1: | Motor R18A2
*2: | motor L13A7