## Kontrola aktivních opěrek hlavy

POZNÁMKA: Došlo-li u vozidla k nehodě, vždy zkontrolujte opěrky hlavy, i když vypadají v pořádku, a to následujícím postupem.

### Nastavení polohy opěrky hlavy

1. | Ze zajištěné polohy zatlačte opěrku (A) zcela dopředu tak, aby se vrátila vnitřní setrvačná pojistka (B).

2. | Pomalu narovnejte opěrku do normální polohy.

### Kontrola

3. | Sklopte opěradlo sedadla dopředu, nakloňte jej do první zajištěné polohy a vytáhněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy.

4. | Na horní část opěrky přilepte maskovací pásku.

5. | Na zadní části povrchu opěrky (C) udělejte po obou stranách značky směrem nahoru ve vzdálenosti 250 mm od konců rámu opěrky. Uprostřed spojnice těchto bodů udělejte referenční značku (D).

6.

Zatlačte opěrku (A) dopředu a proveďte tyto kroky: Změřte rozsah pohybu opěrky hlavy. Opěrka by se měla bez problému pohybovat až do 50 mm. Pokud zaznamenáte do 50 mm nějaký odpor nebo se opěrka nepohybuje plynule, vyměňte rám opěradla.

- Sedadlo řidiče
- Sedadlo spolujezdce