Výměna vnějšího kroužku ložiska klece diferenciálu M/T (N22A)

## Výměna vnějšího kroužku ložiska klece diferenciálu M/T

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

Nástavec, 78 x 80 mm ( 07NAD-PX40100)
POZNÁMKA:

- Vnější kroužek ložiska a kuželíkové ložisko se musí vyměnit jako sada.
- Při každé výměně kuželíkového ložiska zkontrolujte a nastavte předpětí kuželíkového ložiska.

1. | Vymontujte olejová těsnění ze skříně převodovky a skříně spojky.

2.

Sundejte vnější kroužek ložiska, distanční kroužek, a vymezovací podložku 81 mm ze skříně převodovky a skříně spojky tak, že zahřejte skříň na cca 100°C (212°F) pomocí horkovzdušné pistole. Nepoužívejte znovu axiální vymezovací podložku, pokud byl vnější kroužek vyražen ven.

3. | Pomocí speciálních nástrojů namontujte vymezovací podložku 81 mm (A), distanční kroužek (B) a vnější kroužek ložiska (C) do skříně převodovky (D).

4. | Pomocí speciálních nástrojů namontujte distanční kroužek (A) a vnější kroužek ložiska (B) do skříně spojky (C).

5. | Namontujte olejová těsnění do skříně převodovky a skříně spojky.