Odstraňování závad podle kódů DTC: P0616 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0616

DTC P0616: | Nesprávná funkce relé startéru 2

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Počkejte 5 sekund.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0616?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 2 a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vyměňte relé startéru 2.

7. | Zapněte zapalování do polohy (II).

8. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

9. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

10.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0616, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 2 a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n