## Výměna skla a mechanismu stahování okna zadních dveří

1.

Odmontujte následující součásti:

- Dveřní výplň
- Držák panelu

2. | Odpojte konektor pohonu centrálního zamykání dveří a příchytku svazku.

3. | Sundejte víčka (A) a protáhněte kabely (B) a svazky (C) otvory (D) v plastovém kratu (E) ven.

4. | Opatrně pohybujte sklem (A) až do okamžiku, kdy uvidíte šrouby, a potom je vymontujte. Vyjměte sklo z mechanismu pro stahování okna (B) a opatrně spusťte sklo níže. Dejte pozor, aby sklo nepropadlo do dveří.

5. | Dle potřeby odtáhněte vedení skla (A). Vyšroubujte matici (B) a šroub (C) upevnění zadní spodní lišty vedení skla (D).

6. | Vytáhněte zadní spodní vodicí kanálek (A) dopředu a tahem nahoru jej oddělte od skla (B).

7. | Natočte zadní dolní vedení skla tak, aby prošlo mezerou mezi obložením dveří a zadní krycí lištou okenního křídla, potom vedení skla vytáhněte.

8. | Sklo (A) opatrně vytáhněte štěrbinou ve dveřích. Dejte pozor, aby sklo nepropadlo do dveří.

9. | Odpojte konektor (A) od mechanismu pro stahování okna (B).

10. | Odmontujte šrouby (C), povolte šroub (D) a vytáhněte mechanismus pro stahování okna otvorem ve dveřích.

11. | Ve vyznačených místech namažte veškeré kluzné plochy mechanismu pro stahování okna (A).

12.

Namontujte sklo a mechanismus pro stahování okna v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Pohybujte sklem nahoru a dolů, abyste zjistili, zda se pohybuje volně bez váznutí.
- Zkontrolujte, zda mezi sklem a vedením skla nevzniká při zavřeném okně mezera.
- Dle potřeby seřiďte polohu skla.