Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1059 (179-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1059 (179-7)

DTC P1059: | Obvod řídicího ventilu tlaku vysokotlakého vedení pro přívod paliva je zkratovaný na napájecí napětí

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P1059?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

5. | Odpojte 2P konektor ventilu regulace tlaku paliva.

6. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru ventilu regulace tlaku paliva. Je naměřeno cca 3,5 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

8. | Zapněte zapalování do polohy II.

9.

Změřte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru ventilu regulace tlaku paliva a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájecí napětí mezi ventilem regulace tlaku paliva a vývodem č. 79 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 15.

10. | Vyměňte sestavu podávacího palivového čerpadla.

11. | Zapojte znovu všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1059, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

15. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1059, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n