Odstraňování poruch obvodu vysokých otáček ventilátoru chladiče (N22A)

## Odstraňování poruch obvodu vysokých otáček ventilátoru chladiče

1. | Zkontrolujte pojistku č. 15 (30 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Vyměňte pojistku a znovu proveďte kontrolu.n

2. | Odpojte konektor (20P) č. 3 skříňky pojistek a relé pod kapotou a 2P konektor motoru ventilátoru chladiče.

3. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 konektoru č. 3 skříňky pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 2 2P konektoru motoru ventilátoru chladiče. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 4. NE - Opravte přerušený vodič mezi vývodem č. 11 konektoru č. 3 skříňky pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 2 2P konektoru motoru ventilátoru chladiče.n

4.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 2P konektoru motoru ventilátoru chladiče a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení vodiče mezi vývodem č. 1 2P konektoru motoru ventilátoru chladiče a kostrou. Pokud je vedení v pořádku, proveďte u G301 kontrolu ukostření.n

5. | Proveďte zkoušku motoru ventilátoru chladiče. Je motor ventilátoru chladiče v pořádku? ANO - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.n NE - Vyměňte motor ventilátoru chladiče.n